postupu, stanoveného POS. h)  Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen
zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. i)   V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby
nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.L, příloha č.3,
kap.IV., čl.3. a 4.). j)   Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole
vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. k)  Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není
oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani
přemístěna. 1)   Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací
do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat
trvalé  porosty  ani  měnit  rozsah  a  konstrukci  zpevněných  ploch  (např.  komunikací,
parkovišť, vjezdů aj.). n)  Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se
při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost
menší než l m (či. 275, ČSN 34 2100). o)  Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec
těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. p)  Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK
neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na
telefonní číslo 800 184084.
).      Při realizaci uvažované stavby dojde ke styku se zařízením CEZ Distribuce, a.s., Praha, a je nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 20.10.2008, zn. 1019456925:
a)   Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami (viz příloha výše uvedeného vyjádření) tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. V této souvislosti odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.
b) Před zahájením jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
c)  Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, je nutné kontaktovat Zákaznickou linku 840 840 840
d) Pokud dojde k poškození energetického zařízení, je nutné kontaktovat Poruchovou linku 840 850 860.
10. Dle vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, ze dne 15.8.2008, č.j. OŠKMT/256/08/Cho, se stavba nachází na území s archeologickými nálezy, proto je její provedení možné za těchto podmínek:
C.j.: VYST-9584/08 -9584/2008/Ch