Milanem Daníčkem, Jiráskova 816, 517 54 Vamber (osazení RD, zimní zahrada, přístřešek pro osobní automobil, bazén). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3.   Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
4.   Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5.   Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.2011.
6.   Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
7.   Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona.
8.   Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
9.   Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel stavebních prácí bude stanoven na základě výběrového řízení a před zahájením stavebních prací bude oznámen stavebnímu úřadu.
10. Zdrojem tepla pro rodinný dům bude elektrokotel umístěný v místnosti č.1.12 v l.NP. Vytápění je řešeno jako teplovodní s otopnou plochou z deskových těles RADIK KOMPAKT, v koupelně a WC z těles RADIK RONDO. Ohřev TUV bude zajišťován elektrickým zásobníkem.
11. Likvidace domovního odpadu:
- běžný domovní odpad bude shromažďovaný v nádobě na odpad (popelnici), která bude umístěna v přístřešku (součást oplocení) u západní hranice pozemkové parcely investora. Pravidelný odvoz a likvidace odpadu bude prováděn organizovaným svozem.
12. Souhlas s vynětím části pozemkové parcely číslo 410/10 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou ze ZPF vydal Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor ŽP, dne 13.2.2009 pod č.j. ŽP-4553/09-372009-Syn, s těmito podmínkami:
a)  Před zahájením prací provést na ploše vynětí včetně zpevněných ploch 0,0644 ha skrývku kulturních vrstev půdy do hloubky min. l O cm, tj. cca 65 m3 (ornice včetně podorničí).
b)  Ornice v celém objemu 65 m3 bude rozprostřena na zbývající části p.p.č. 410/10.
13. Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále SEK), uvedené ve vyjádření ze dne 18.8.2008, č.j. 100049/08/CHK/MOO: Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:
a)   Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
b)  Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního
Č.j.:VÝST-4591/09-4591/2009/Ch	3