vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy troj fázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
c)   Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č.591/2009 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, § 3, bod b.l., příloha č.3, kap.II, či.l, 4. a 5.).
d)  V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury -vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2009 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, § 3, bod b.5., příloha č.3, kap.XII, či. L).
e)   Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
f)   Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Martin Košťál (tel: 466802424, 602218221), (dále jen „POS"). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
g)  Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen
zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
povinen vykonávat zemní práce velmi  opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby
nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2009 Sb., § 3, bod b.l., příloha č.3,
kap.IV, Čl.3.a4.). i)   Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole
vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. j)   Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzeninovací
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není
oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani
přemístěna, k)  Trasu PVSEK mimi vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do
doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. 1)   Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty  ani měnit rozsah a konstrukci  zpevněných ploch  (např.  komunikací,
parkovišť, vjezdů aj.). m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se
při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na
vzdálenost menší než l m (či. 275, ČSN 34 2100). n)  Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec
Č.j.: VÝST-4591/09 -4591/2009/Ch	4