3.   Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. určuje stavební pozemek na části pozemků parcelní číslo 410/10, 611/3 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.
4.   Napojení na stávající technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem:
a)   Dopravní napojení:
-   pozemek s rodinným domem bude přístupný z místní účelové veřejně přístupné komunikace parc.č. 611/3, která je ve vlastnictví Obce Synkov-Slemeno. Zpevněné plochy u rodinného domu budou provedeny z betonové zámkové dlažby.
b)  Napojení na inženýrské sítě:
1)  Rodinný dům bude napojen na pitnou vodu zvláštního vrtu na pozemku stavebníka. Územní rozhodnutí bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne 10.11.2008, č.j. VÝST-7609/08-1010/2008/Ch. Rozhodnutí o povolení k úpravě průzkumného vrtu na vrtanou studnu s přívodním potrubím a povolení k nakládání s vodami bylo vydáno Městským úřadem Rychnov n.Kn., odborem životního prostředí, dne 24.2.2009, č.j. ŽP-6003/09-120/2009-Ku.
2)  Likvidace splaškové vody bude řešena pomocí domovní COV, která bude vybudována na pozemku stavebníka. Územní rozhodnutí na stavbu CO V bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne 10.11.2008, č.j. VÝST-7609/08-1010/2008/Ch. Rozhodnutí o povolení stavby ČOV a vypouštění předčištěných odpadních vod prostřednictvím vsakovací studny do vod podzemních bylo vydáno Městským úřadem Rychnov n.Kn., odborem životního prostředí, dne 24.2.2009, č.j. ŽP-6003/09-120/2009-Ku.
3)  Rodinný dům bude napojen na elektrickou energii novou zemní kabelovou přípojkou NN ze stávajícího betonového sloupu vrchního vedení veřejného rozvodu NN, umístěného na pozemku parc.č. 611/3. Přípojka NN povede napříč místní komunikací parc.č. 611/3 a dále po pozemku stavebníka parc.č. 410/10 a bude zakončena v elektroměrovém rozvaděči, umístěném ve zděném pilíři uličního oplocení.
II.
podle § 115 stavebního zákona
stavební povolení
pro výše uvedenou stavbu. Stavba obsahuje:
- v l.NP - závětří, zádveří, WC, spíž, kuchyň, jídelnu, obývací pokoj, schodiště, halu, šatnu, pracovnu, koupelnu, sklad (kola), garáž, zimní zahradu, přístřešek pro osobní automobil, terasu,
- ve l.NP - halu, 2x dětský pokoj, koupelnu, WC, pracovnu, šatnu, ložnici,
- přípojku elektro, zpevněné přístupové plochy a oplocení.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.   Stavba bude provedena na pozemcích: pozemková parcela číslo 410/10, 611/3 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, jak je zakresleno v situačním výkresu č.5 v měřítku l :500, který je součástí projektové dokumentace.
2.   Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Jana Krejčíková - PK-PROJEKT s.r.o., architektonická a projekční kancelář, Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice (typový RD) a podle projektové dokumentace zpracované
Č.j.: VÝST-4591/09-4591/2009/Ch	2