Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel. 494 509 111, fax. 494 534 440, E-mail. podatelna@rychnov-city.cz
Č.j.: VÝST-17895/09 -17895/2009/Ch	Rychnov nad Kněžnou, dne 19. srpna 2009
Vyřizuje: Kamila Chlumecká
E-mail: Kamila.Chlumecka@rychnov-city.cz
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Dne 29.6.2009 podal Ing. Václav Ešpandr, Široká č.p.420, 517 50 Častolovice, žádosti o
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: „Sklad závěsného nářadí u čp.20 ve Slemeně" na pozemku: pozemková parcela číslo 238/1 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13, odst.l, písm.f), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), usnesením ze dne 13.7.2009, č.j.: VÝST-18863/09-17895/2009/Ch, podle § 78 odst.l, územní a stavební řízení spojil, posoudil žádosti podle § 76 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a výsledku ústního jednání vydává
I.
podle § 92 stavebního zákona
územní rozhodnutí
pro umístění výše uvedené stavby.
Stavba obsahuje:
- jednopodlažní, nepodsklepený objekt, obdélníkového půdorysu 10,0 x 3,9 m, umístěný u stávající stěny skladu, zastřešený pultovou střechou se spádem do 45°.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1.   Stavba bude umístěna na pozemku: pozemková parcela číslo 238/1 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, a to k jihovýchodní stěně stávající stodoly a severovýchodní stěně stávajícího skladu, jak je zakresleno v situačním výkresu C. v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
2.   Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb. určuje stavební pozemek na části pozemku parcelní číslo 238/1 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.
3.   Napojení na stávající technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem:
a)   Dopravní napojení:
- sklad bude přístupný ze stávající zpevněné komunikace na pozemku pare.č.614.
b)  Napojení na inženýrské sítě:
1)  voda - sklad nebude zásoben vodou,
2)  odpadní vody - objekt nebude napojen na splaškovou kanalizaci. Dešťové vody budou odváděny na terén staveniště,
3)  elektrická energie - sklad bude napojen na stávající rozvody elektro z objektu na
pozemku parc.č. 23/3 (rozvod pro osvětlení, zásuvkový rozvod).